Network: 192.168.0.*fReturn(0); Network: 192.168.1.*fReturn(1);