0 4 8 10 16 19 24 31

ETHERNETDEST. (0-1) ETHERNETDESTINATION(2-5) ETHERNETSOURCE(0-3) ETHERNETSOURCE(4-5) ETHERNETTYPE

VERS HLEN SERVICE IP TOTALLENGTH IP IDENT FLAGS FRAG.OFFSET IP TTL IP TYPE IP HDR.CHECKSUM IP SOURCEADDRESS IP DESTINATIONADDRESS

TCP SOURCEPORT TCP DESTINATIONPORT TCP SEQUENCE TCP ACKNOWLEDGEMENT HLEN NOTUSED CODEBITS TCP WINDOW TCP CHECKSUM TCP URGENTPTR Start Of TCP Data.. .