4-input switch

(a)

SW_1 SW_3

SW_2 SW_4

"00" "01"

"10" "11"

8-input switch

(b)

4-input switch (details shown above)

4-input switch (details shown above)

SW_1

"000" "001"

SW_2

"010" "011"

SW_3

"100" "101"

SW_4

"110" "111" inputs outputs

inputs outputs