0 4 8 16 19 24 31

VERS HLEN SERVICE TOTALLENGTH ID FLAGS F. OFFSET TTL TYPE HDRCHECKSUM SOURCE DESTINATION IP OPTIONS(MAYBE OMITTED) PADDING BEGINNINGOF PAYLOAD .

Figure 3.5 The IPv4 datagram header. Each field occupies a fixed position