applications

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

udp tcp queue queue

Figure 7.3 An illustration of one thread per protocol at layer 4. Software in adjacent layers must choose one of the two queues when depositing a packet.