/*Example DispatchLoop Algorithm*/ Allocateglobalregisters; Initializedispatch loop; InitializeEthernet devices; Initializeingress microblock; InitializeIP microblock; while(1) {

Get next packet frominputdevice(s); Invokeingress microblock; if ( return code == 0 ) {

Dropthe packet; } else if ( return code ==1 ) { Send packet to ingress core component;

} else { /*IP packet */

InvokeIP microblock; if ( return code == 0 ) {

Droppacket; } else if( return code ==1 ) {

Send packet to IP core component; } else {

Send packet to egress microblock; } } }

Figure 22.5 A dispatch loop algorithm for the microblock group on microengine 1 in Figure 22.4. Return code zero indicates that the packet should be dropped.